Le bruit de phase peut également être utilisé dans le cadre de la
fabrication additive. C’est un procédé qui consiste à concevoir un
objet ou une pièce mécanique en déposant des couches de matériaux
succesives. Cela peut être du plastique fondu à l’aide d’une tête
chauffante comme c’est le cas dans les imprimantes 3D que l’on peut
retrouver dans le commerce, mais aussi des métaux sous forme de poudre
qui est fondue à l’aide d’un LASER.

Cela permet de produire des pièces difficiles à produire avec les
méthodes classiques d’usinage par exemple, en utilisant moins de
matière première (pas de chutes). On peut également avoir un contrôle
plus fin sur la quantité et éventuellement le mélange de différents
matériaux.

Dans ce contexte, le bruit de phase peut servir à produire des motifs
à fin de construire des pièces flexibles mais résistantes, voire même
de contrôler les degrés de liberté (les manières dont on peut tordre
l’objet).


\begin{figure}
  \centering
  \begin{subfigure}{.5\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=1\linewidth]{Images/052.jpg}
    \caption{Une surface souple en forme de croix}
    \label{img:surface}
  \end{subfigure}%
  \begin{subfigure}{.5\textwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=1\linewidth]{Images/053.jpg}
    \caption{Une semelle dûre au talon, souple à la plante}
    \label{fig:sub2}
  \end{subfigure}
  \caption{Démonstration des applications à l’impression 3D}
  \label{img:semelle}
\end{figure}
